**74HTC164N**

Clock sur RB4 (front toutes les secondes)

Reset syr RB5 (reset = 0L)

Data sur RB2 (en permanence à 1 ?)

**Matrice EFN**

Data sur Tx